|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: ŁAD/01/03/2020 |  |  | Swarzewo dnia, 30.03.2020 r. |

W celu dokonania analizy rynkowej Spółka Wodno – Ściekowa „SWARZEWO” w Swarzewie, zwraca się z prośbą o podanie ceny netto na:

**Przedmiot informacji cenowej:**

**Przedmiotem informacji cenowej jest dostawa ładowarki teleskopowej.**

**Wymagane parametry techniczne:**

1. Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, o mocy min. 100 KM, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin – BRAK DPF – z możliwością odwrócenia kierunku wentylatora chłodnicy.
2. Napęd hydrostatyczny: minimum 2 biegi do przodu dwa biegi do tyłu ,prędkość jazdy min. 40 km/godz.
3. Tempomat – możliwość ręcznej regulacji obrotów silnika niezależnie od prędkości jazdy
4. Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka elektro-proporcjonalnego   
   z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy
5. Napęd na obie osie 4x4 **.** Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna obie osie skrętne, tryb ‘’kraba’’.
6. Cztery koła równe z ogumieniem o rozmiarze 400/70R20 wzmocnione.
7. Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, na przedniej i tylnej osi. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów.
8. Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia;
9. Hydrauliczne szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów;
10. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;
11. Kabina hermetyczna aby umożliwić pracę w pylącym środowisku, tzn. utrzymuje na stałe nieco wyższe ciśnienie wewnątrz celem nie przenikania do środka zbędnych pyłów - spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w:
12. zabezpieczenie przed spadającymi obiektami na dachu
13. filtr zasysanego powietrza z zewnątrz
14. zamknięty obieg powietrza
15. ogrzewanie,
16. wentylator i regulowane dysze nawiewu,
17. klimatyzacje,
18. pneumatyczny regulowany fotel operatora,
19. otwieraną tylną i boczną szybę,
20. wycieraczkę szyby przedniej, tylnej i dachowej,
21. dwa lusterka wsteczne zewnętrzne,
22. światła robocze ledowe na dachu 2 przód 2 tył,
23. instalacja radiowa i radio CD,
24. wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego,
25. licznik przepracowanych godzin,
26. zegar,
27. pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych,
28. wagę z osobnym wyświetlaczem pozwalającą na ważenie materiału znajdującego się na zamontowanym osprzęcie

**Parametry robocze:**

* Udźwig min. 3000 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2500kg.
* Wysokość podnoszenia ładunku min. 6,0 m;
* Zasięg do przodu min. 3,5 m,
* Udźwig na maksymalnym zasięgu min.1200 kg ;
* Promień skrętu max. 4,0 m;

**Wymiary:**

wysokość- max. 2,2 m

szerokość- max. 2,10 m

długość- max. 4,4 m

prześwit- min. 0,3 m

promień zawracania (bez osprzętu) – max 4,0 m

**Wyposażenie maszyny:**

* Dodatkowa instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny

• Sygnał cofania;

• Klucz do kół;

* DTR- Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Książka gwarancyjna

• Lampa migowa.

**Osprzęt:**

* Widły paletowe
* Widły szpikulcowe do balotów słomy/siana
* Łyżka do materiałów ciężkich o pojemności min. 1,2 m3

Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2019/2020

Gwarancja minimum 24 miesiące

Dostawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis stacjonarny wraz z magazynem części zamiennych.

Dostępność części zapasowych i serwisu przez okres min. 10 lat. na terenie Polski.

Dostawca ma obowiązek przeszkolić operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji przedmiotu zamówienia

Złożone informacje powinny zawierać **cenę netto**

**Kontakt:**

Gł. spec. ds. przetargów – Mieczysław Antochowski

tel. 600 87 29 12 lub 58 674 15 08

fax. 58 674 15 69

**Termin płatności** – do 14 dni od daty odbioru przedmiotu informacji cenowej.

Informacje cenowe prosimy przesyłać na podany adres email: [przetargi@sws-swarzewo.pl](mailto:przetargi@sws-swarzewo.pl) w terminie do 09.04..2020 r. do godz. 10.00

Złożona informacja cenowa nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie dokonanie analizy rynkowej i uzyskanie wiedzy na temat kosztów dostaw i usług.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji cenowej

**FORMULARZ INFORMACJI CENOWEJ**

……………………….

Pieczęć Firmowa

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… ……………Faks:………………………………………

NIP: ………………………………………. Regon:………………………………………

**Przedmiot informacji cenowej:**

Oferujemy ładowarkę teleskopową

TYP ……………………………….

Producent …………………………

Opis parametrów, wyposażenia i osprzętu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Uwaga: proszę padać tylko ceny netto

Całkowita wartość netto …………………………………… PLN za 1 tonę słomy

Słownie:………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………

(pieczątka, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Firmy)