**O P I S T E C H N I C Z N Y**

 **do budynku operacyjnego przy WKF - 14.**

Elewacja budynku wykonana w systemie BSO.

Elewacja ściany wschodniej budynku z niewiadomych przyczyn uległa uszkodzeniu ,

ocieplenie popękało w partii podokiennej.

Podjęto została decyzja dokonania naprawy w następujący sposób:

- zerwanie ocieplenia w części podokiennej,

- oczyszczenie odkrytej powierzchni muru, ustalenie przyczyny ,

- oczyszczenie spoin odkrytego muru i wypełnienie zaprawą pęczniejącą,

- przyklejenie styropianu i wykonanie warstwy zbrojącej,

- wykonanie mocowania łącznikami –kolkami,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na części naprawianej,

- oczyszczenie pozostałej powierzchni ściany,

- zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbą silikonową całej elewacji wschodniej.

Malowania ściany należy wykonać w dotychczasowej kolorystyce.

 opracował : R. Misztal